**富达路住院五楼儿科维修工程采购需求**

## 一、项目概述

 本项目为富顺县中医医院**富达路原行政2楼维修改为预防接种室**，建筑面积约200m2，层高3m，房屋为砖混结构，主要内容为墙面乳胶漆，开门洞，做柜台，修复门窗、水电安装等。 主要工作内容下：

1. 登记室，新做工作台面，长2900宽350高1000（1100），旁边做长700的过人通道。材质要求：台面是芝麻白石材，下面做木质柜体（不带门）。
2. 登记室和接种室，接种室和接种休息区开900\*2000的门洞(不做门)
3. 接种休息室做接种台，墙角软包，休息室内墙面做软包，高度1200
4. 接种室内配备洗手盆，采用脚踏式立柱盆。
5. 抢救室与办公室隔墙塑钢门和钢化玻璃塑钢隔断。。
6. 图纸内的铝合金窗户修理，恢复正常使用。
7. 图纸内的明装线路、照明、插座、风扇去掉，新建LED圆形吸顶灯（照明亮度符合使用需求），开关、插座据房间布局的办公桌及设备点位进行设置，全部电源线采用暗线、嵌入式开关插座。通道安装led照明灯。
8. 预防接种区域局部仿瓷（医院工作人员指定地方），通道顶面，墙面仿瓷。
9. 网线设置（由信息科具体设置）

## 二、项目技术要求

1、质量要求：按采购人提供的有关图纸、设计说明、工程量清单和相关要求进行施工，达到或超过国家规范和相关质量要求。

2、材料要求：按要求供应施工材料，所有材料均为符合国家质检部门及生产厂商的质量要求的全新货物。

3、服务要求：对工程项目的施工质量、工期及后期服务作出详细、完整的承诺，并提供工程管理人员的书面详细资料。

4、报价要求：本项目为固定综合单价合同，报价须附已组价清单,维修工程为总包工程，不涉及增减量。

5、安全责任：工程在运输、安装、调试等整个工程活动期间，在工程实施地点范围内，所有安全责任均由施工方负责。

6、《工程量清单》、《施工图纸》要求内容，详见另册。

## 三、商务要求

1、工期要求：35天，自甲方通知进场之日起计算。本工程工期不得延误，工期每延后一天，处以100元/天罚款。如果乙方无故拖延工程超过完工日期15日，甲方有权无条件解除合同，并要求乙方赔偿一切损失。

2、质保期：1年。

3、服务要求：按国家法律规定和合同约定进行质保及售后服务。