富顺县中医医院一批医疗设备采购项目介绍表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称（产品注册证名称）** | **基本参数要求** | **数量** | **备注** | **品牌** | **规格型号** | **产品特征描述（技术参数）** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 血液透析滤过装置 | 进口设备，单泵机，配置血压装置 ，显示屏≥10英寸，可以180°旋转，具有气泡检测、漏血检测，配有电池，断电可运行30分钟，消毒可热消毒 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 多导联心电分析系统 | 适配我院心电中心系统，型号MECG-200型，品牌麦迪克斯 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 抢救车 | 1、ABS材质，6层 2、配置，操作台面，除颤器架、利器盒架、污物桶、电源插座、复苏板、锁杆 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 视频喉镜 | 1、具有吸痰功能 2、图像显示器:≥3.5英寸便携式显示屏3、 显示器扩展性:可连接外径加内通道(2.8mm、3.8mm+1.8mm、4.8mm+2.6mm、5.2mm+3.0mm、5.8mm+3.2mm) 软管4、操作手柄视野角度≥90°，光照度:>2300LUX;软镜工作软管有效长度>600mm;插入管软管前端弯曲角度: 向上弯曲>180°，向下弯曲≥180°，向上向下总弯曲角度≥360° | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 医用放大镜/三面镜 | 1、进口设备。2、房角放大:80x 接触直径:15mm 高:20mm 静态视野:170° | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 医用放大镜/单面房角镜 | 1、进口设备 2、小尺寸 62°镜角的透镜，三面镜前置镜59°67°、73”的镜头角度可以观察周边眼底以及前房角。中央的透镜可以观察36”范围内的后极部影像放大 3、样式:18mm 图像放大:.93x 接触直径:18mm 镜高:32mm 静态视野140° | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 医用放大镜/前置镜 | 1、进口设备 2、视野可至锯齿缘而目非常适合数码裂隙灯下眼底照相，小瞳孔也可观察到清晰的眼底影像。3、图像放大:71x 激光点放大:1.40x 静态视野:105 动态视野:158 工作距离:5mm 通光孔径:27mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 治疗车 | 1、不锈钢材质 2、两层，双抽屉 3、尺寸≥约735\*450\*850mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 连体式牙科治疗设备 | 1、9记忆椅位控制系统2、三用枪2支3、多功能器械盘，配9个记忆位4、靠背转角0°-70°，器械横臂转角：100°，平衡弹簧转角臂转角200°，上下移动范围：450mm，器械盘转角：120°，灯臂转角：300°，上下移动范围：700mm 手术灯转角：270°，助手臂转角：90°，助手臂挂架盒转角：90° | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 医用无油空压机 | 为牙科综合治疗机提供动力，预埋PPR供气管 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 牙片宝 | 1、阈值对比度：能分辨出1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm全部4个孔洞，2、影像均匀性：≤2% | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 牙片机 | 照牙片，获取根尖组织情况； | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 根管预备机 | 配置主机、反角弯头机头、手机支架等 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 根管长度测量仪 | 测量牙齿根管长度，确定挫折的工作长度 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 关节镜/30度单镜 | 节镜适配现有设备，刨销主机型号为AR-8305，品牌为锐适。 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 外科手术固定装置 | 1、快速固定卡座采用通用接口，可与任意品牌手术台使用 2、转换器可匹配手、肘、腕、髋、膝、踝等关节手术配件，满足外科骨关节所有手术 3、一键式开关、360°任意调节，无需其他辅助可完成6个关节360°悬停，4、6个关节在操作中独立调整使用 最低配置要求：主机、配件转化器、横向托盘、竖手托盘、脚步托架 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 关节康复器 | 1、液晶显示界面；2、可设定伸展角度和屈角角度；3、具有角度模式、速度模式、力矩模式选择功能；4、具有过载自动反转保护功能；5、噪音低，运行平稳；6、膝、踝、髋关节均可进行康复训练；7、配备手控器 | 1 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、参与调研公司必须全部满足我院基本参数要求，否则调研报告视无效；

2、设备名称以报价产品注册证名称为准。

3、产品特征描述（技术参数）：除我院基本参数要求外，产品的详细技术参数及配置清单；

4、产品特征描述（技术参数）条数太多可另附页列举。

5、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。