供水点位分3栋楼：门诊楼、行政楼、住院楼

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **行政大楼** | | |
| 楼层 | 科室 | 管线机数量 |
| 一楼 | 胃镜室 | 3台 |
| 病案室 |
| 门卫 |
| 二楼 | 社区公办及疫苗接种区域 | 11台 |
| 三楼 | 会议室 | 5台 |
| 4间办公室 |
| 四楼 | 医教科 | 2台 |
| 护理部 |
| 金额 |  | |
| 注：净水器主机总共2台，管线机总共21台。  工程净水器主机安放四楼取水点位置，方便取水，管线机安装在各科室指定位置；布PE管方式为：在净水器PE管外再套一根16大小的PVC线管。 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **门诊大楼** | | |
| 楼层 | 科室 | 管线机数量 |
| 一楼 | 急诊科（医生办、护理站） | 6台 |
| 收费室 |
| 西药房 |
| 中药房 |
| 大厅（分诊台处） |
| 二楼 | 总共23个办公室 (其中中西医结合科；骨伤科理疗室；妇产科（检查室，人流室不安装） | 23台 |
| 三楼 | 医生办公室 | 3台 |
| 医生办公室 |
| 医生值班室 |
| 四楼 | 办公室2间 | 2台 |
|
| 金额 |  | |
| 注：净水器主机总共3台，管线机总共34台。  净水器主机安放在各楼层取水点位置，方便取水，管线机安装在各科室指定位置；布PE管方式为：在净水器PE管外再套一根16大小的PVC线管。 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **住院大楼** | | |
| 楼层 | 科室 | 管线机数量 |
| 一楼 | 放射科 | 5台 |
| 医保办 |
| 检验科 |
| 分诊台 |
| 彩超室 |
| 二楼 | 血透室 | 1台 |
| 三楼 | 内一科 （医生办公室和护士站） | 2台 |
| 四楼 | 肺病科 （医生办公室和护士站） | 2台 |
| 五楼 | 肛肠科 （医生办公室和护士站） | 3台 |
| 六楼 | 骨科 （医生办和护士站） | 2台 |
| 七楼 | 康复科 （医生办和护士站） | 2台 |
| 八楼 | 手术室 | 1台 |
| 金额 |  | |
| 注：净水器主机总共8台，管线机总共18台。  每层楼净水器主机安放在各医生办公室卫生间，方便取水，管线机安装在各科室指定位置；布PE管方式为：在净水器PE管外再套一根16大小的PVC线管 | | |

租赁设备有反渗透净水器主机需13台，管线机需73台及相关的线路。

总金额：