**租赁净水设备外包服务需求**

**一、服务内容**

1.1服务区域： 富顺县中医医院富达路院区

1.2租赁净水设备：根据富顺县中医医院工作需要，现市场调研询价租赁净水设备外包服务。租赁净水设备包含反渗透净水器主机13台，管线机73台及安装的所有管线。

**二、服务时间及价格**

2.1服务期限：三年。

2.2询价金额： 元 /月

2.3采购人：富顺县中医医院。

三、采购内容及技术参数

供水点位分3栋楼：门诊楼、行政楼、住院楼

|  |
| --- |
| **行政大楼** |
| 楼层 | 科室 | 管线机数量 |
| 一楼 | 胃镜室 | 3台 |
| 病案室 |
| 门卫 |
| 二楼 | 社区公办及疫苗接种区域 | 11台 |
| 三楼 | 会议室 | 5台 |
| 4间办公室 |
|  四楼 | 医教科 | 2台 |
| 护理部 |
| 注：净水器主机总共2台，管线机总共21台。工程净水器主机安放四楼取水点位置，方便取水，管线机安装在各科室指定位置；布PE管方式为：在净水器PE管外再套一根16大小的PVC线管。 |

|  |
| --- |
| **门诊大楼** |
| 楼层 | 科室 | 管线机数量 |
| 一楼 | 急诊科（医生办、护理站） | 6台 |
| 收费室 |
| 西药房 |
| 中药房 |
| 大厅（分诊台处） |
|  二楼 | 总共23个办公室(其中中西医结合科；骨伤科理疗室；妇产科（检查室，人流室不安装） | 23台 |
|  三楼 | 医生办公室 | 3台 |
| 医生办公室 |
| 医生值班室 |
| 四楼 | 办公室2间 | 2台 |
|
| 注：净水器主机总共3台，管线机总共34台。 净水器主机安放在各楼层取水点位置，方便取水，管线机安装在各科室指定位置；布PE管方式为：在净水器PE管外再套一根16大小的PVC线管。 |

|  |
| --- |
| **住院大楼** |
| 楼层 | 科室 | 管线机数量 |
| 一楼 | 放射科 | 5台 |
| 医保办 |
| 检验科 |
| 分诊台 |
| 彩超室 |
| 二楼 | 血透室 | 1台 |
| 三楼 | 内一科（医生办公室和护士站） | 2台 |
| 四楼 | 肺病科（医生办公室和护士站） | 2台 |
| 五楼 | 肛肠科（医生办公室和护士站） | 3台 |
| 六楼 | 骨科（医生办和护士站） | 2台 |
| 七楼 | 康复科（医生办和护士站） | 2台 |
| 八楼 | 手术室 | 1台 |
| 注：净水器主机总共8台，管线机总共18台。 每层楼净水器主机安放在各医生办公室卫生间，方便取水，管线机安装在各科室指定位置；布PE管方式为：在净水器PE管外再套一根16大小的PVC线管 |

 租赁设备有反渗透净水器主机需13台，管线机需73台及相关的线路。

四、**设备要求**

（一）反渗透净水器需提供：1.饮用水卫生安全产品卫生许可批件。2.饮用纯净水检验报告。

（二）管线机需提供1.饮用水卫生安全产品卫生许可批件。2.强制性产品认证实验报告。3.国家强制性产品认证证书.

（三）饮水设备产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，并具备 CMA 认证的国家强制性产品认证试验报告，符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。2.饮水设备安装完成后提供一份水质监测报告，水质达到国家规定的生活饮用水卫生标准(<<生活饮用水卫生标准>>GB5749-2006按该标准执行)投入使用。

（四）定期对设备进行维护保养，保证水质卫生、安全，水质达到国家规定的生活饮用水卫生标准(<<生活饮用水卫生标准>>GB5749-2006按该标准执行)。

A完毕后需将所用饮水设备的检测报告，交由富顺县中医医院安排专人保管、备查;

B合作期间，供应商每年安排水质检测并承担相应检测费，将水质监测报告交由富顺县中医医院。

（五）医院根据工作需求，需供应商配合相应工作。

（六）设备有关的所有辅件、消耗材料及安装均由供应商负责，供应商无偿提供设备维护及服务，包括对饮水设备及耗材的维护和保养等，每月更换净水设备滤芯，并每月提供维护保养现场水印图片(采购方原因造成的损害除外)。如遇特殊情况，供应商应立即更换滤芯。

（七）租赁的设备合同期满后将由供应商全部拆离富顺县中医医院内。

五、**商务要求**

1.租赁地点：富顺县中医医院内（富达路院区）。

2.服务时间：服务期限为叁年。

3.付款方式：合同签订后，设备需在三日内安装调试完毕并投入正常使用，甲方进行验收，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付半年租赁费，以后按半年收费，于下半年的第一个月完成上半年费用支付。