富顺县中医医院一批医疗设备采购项目介绍表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称（产品注册证名称）** | **基本参数要求** | **品牌** | **规格型号** | **产品特征描述（技术参数）** | **报价（元）** | **满足所报参数的其他两个品牌** | **备注** |
| 1 | 血液透析滤过装置(双泵) | 1、双泵 2、配置：血压计、工作原理：平衡腔+热源泵、平衡腔+计量腔+流量泵，显示部件配≥10英寸显示屏，可以180°旋转，配置小托盘、气泡监测、漏血检测，有备用电池，断电可运行30分钟，消毒可热消毒，可在下KTV检测血压、预冲液联机排液 3.进口 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 血液透析滤过装置(单泵) | 1、单泵 2、配置：血压计、工作原理：平衡腔+热源泵、平衡腔+计量腔+流量泵，显示部件配≥10英寸显示屏，可以180°旋转，配置小托盘、气泡监测、漏血检测，有备用电池，断电可运行30分钟，消毒可热消毒，可在下KTV检测血压、预冲液联机排液， 3.进口 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 连续性血液净化设备 | 2、设备支持CVVHDF、CVVHD、CVVH、MPS、SVVF等模式 3、具有血泵、置换液泵、透析液泵、废液泵、肝素泵、可添加枸橼酸模块， 支持一体枸橼酸抗凝，天平≥4个，通过重力方式测量具有透析液、置换添加加温器，支持同时运行置换液、透析液加温，具有显示屏≥10寸，产品可搭配不同型号滤器，不低于CF12级别 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 乳房病灶旋切式活检系统 | 用于乳房癌症患者影像学检查或触诊异常的乳腺组织进行部分或者全部切除活检取样 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 一次性使用乳腺旋切活检针 | 1、配套2.1项目使用，2、产品需为挂网产品 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 麻醉深度检测仪 | 用于检测患者全麻术中的麻醉深度指数、爆发抑制比等麻醉指标  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 一次性无创脑电传感器 | 1、配套3.1项目使用，2、产品需为挂网产品 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、参与调研公司必须全部满足我院基本参数要求，否则调研报告视无效；

 2、设备名称以报价产品注册证名称为准。

3、产品特征描述（技术参数）：除我院基本参数要求外，产品的详细技术参数及配置清单；所报技术参数必须满足三个品牌，并附上其他品牌设备技术参数情况。

4、产品特征描述（技术参数）条数太多可另附页列举。

5、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。