## 附件2

## 市场调研报价表

项目名称：富顺县中医医院环境卫生、废水、废气检测采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院区 | 产品名称 | 点位 | 检测项目 | 监测频次 | 全年数量 | 价格 |
| 1 | 富达院区 |  | 直饮水 | 1、感官性状:(色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物) 2、细菌学指标:(细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群) 3、一般化学指标:(pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂) 4、毒理学指标:(砷、镉、六价铬、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳) | 1次/年 | 1次 |  |
| 2 | 富达院区 |  | 候诊室  微小气 | 风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒(PM1O)、苯、甲苯、二甲苯、空气细菌数、噪声、照度 | 1次/年 | 1次 |  |
| 3 | 富达院区 | 有组织废气 | DA001废气排放口 | 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 | 1次/季度 | 4次 |  |
| 4 | 富达院区 | 无组织废气 | 上风向下风向共4个点 | 甲烷、臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢 | 1次/季度 | 4次 |  |
| 5 | 富达院区 | 废水 | 废水排放口 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 | 48次 |  |
| 五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、PH、COD、氨氨、余氯 | 1次/季度 | 4次 |  |
| 志贺氏菌 | 1次/半年 | 2次 |  |
| 粪大肠菌数 | 1次/月 | 12次 |  |
| 6 | 富达院区 | 噪声 |  |  | 1次/季度 | 4次 |  |
| 7 | 同心院区 |  | 二次供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总大肠菌群，细菌总数、余氯、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷六价铬、铁、锰、铅、氨氮、亚硝酸盐氮、耗氧量21项 | 1次/季度 | 4次 |  |
| 8 | 同心院区 |  | 洁净手术室（百级） | 空气细菌浓度、尘粒计数、温度、相对湿度、静压差、噪声、换气次数、最低照度、新风量、风速、排风量、送风量 | 1次/年 | 1次 |  |
| 9 | 同心院区 |  | 洁净手术室（千级） | 空气细菌浓度、尘粒计数、温度、相对湿度、静压差、噪声、换气次数、最低照度、新风量、风速、排风量、送风量 | 1次/年 | 1次 |  |
| 10 | 同心院区 |  | 洁净手术室（万级） | 空气细菌浓度、尘粒计数、温度、相对湿度、静压差、噪声、换气次数、最低照度、新风量、风速、排风量、送风量 | 1次/年 | 1次 |  |
| 11 | 同心院区 |  | 洁净手术室（辅助用房） | 空气细菌浓度、尘粒计数、温度、相对湿度、静压差、噪声、换气次数、最低照度、新风量、风速、排风量、送风量 | 1次/年 | 1次 |  |
| 12 | 同心院区 |  | 病理科生物安全柜 | 静压差、尘粒计数、温度、湿度、风速、噪声、照度、空气细菌(沉降菌) | 1次/年 | 1次 |  |
| 13 | 同心院区 |  | 病理科空气检测 | 甲醛、甲苯、二甲苯 | 1次/年 | 1次 |  |
| 14 | 同心院区 |  | 直饮水 | 1、感官性状:(色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物)2、细菌学指标:(细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群)3、一般化学指标:(pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂)4、毒理学指标:(砷、镉、六价铬、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳) | 1次/年 | 1次 |  |
| 15 | 同心院区 |  | 候诊室微小气 | 风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒(PM1O)、苯、甲苯、二甲苯、空气细菌数、噪声、照度 | 1次/年 | 1次 |  |
| 16 | 同心院区 |  | 医用织物 | 外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄菌群、绿脓杆菌 | 1次/年 | 1次 |  |
| 17 | 同心院区 | 有组织废气 | 天然气锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 1次/月 | 12次 |  |
| 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/年 | 1次 |  |
| 18 | 同心院区 | 有组织废气 | 洗浆房锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 1次/月 | 12次 |  |
| 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/年 | 1次 |  |
| 19 | 同心院区 | 食堂废气排放口 | 油烟 | 1次/年 | 1次 |  |
| 20 | 同心院区 | 医废处理间废气排放口 | 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 | 1次/季度 | 4次 |  |
| 21 | 同心院区 | 无组织废气 | 上风向下风向共4个点 | 甲烷、臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢、 | 1次/季度 | 4次 |  |
| 22 | 同心院区 | 废水 | 废水排放口 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 | 48次 |  |
| 五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、沙门氏菌、PH、COD、BOD、氨氨、色度、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、余氯 | 1次/季度 | 4次 |  |
| 志贺氏菌 | 1次/半年 | 2次 |  |
| 粪大肠菌数 | 1次/月 | 12次 |  |
| 23 | 同心院区 | 噪声 |  |  | 1次/季度 | 4次 |  |
| 24 | 同心院区 | 集中空调通风系统监测 | 送风系统、风管内 | 风管内：积尘量、细菌总数、真菌总数；送风中：新风量、PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌等。 | 1次/半年 | 2次 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计金额： 元（大写： ） | | | | | | | |

备注：1.检测项目包括但不限于以上内容，根据最新国家及行业标准进行调整以达到相关主管部门检查要求；2.须明列每项标的的分项报价，仅报总价做无效报价处理。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月X日