**附件2:**

**富顺县中医医院病理科蜡片柜采购项目介绍表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **基本参数要求** | **数量** | **品牌** | **规格型号** | **产品特征描述（技术参数）** | **质保期** | **单价（元）** | **备注** |
| 1 | 蜡片柜 | 1.适用于蜡块的存放、查阅、重切及免疫组化的复诊切片；2.柜体厚度≥0.8mm冷轧钢板；3、柜体经防锈处理凑，表面耐腐蚀性强；4、柜体结构为上下结构，1套4组，每组柜体由6个抽屉组成；5、每个抽屉配有11根隔条；6、抽屉内部两面设有竖插孔，单面插孔数量≥60个，可根据不同大小蜡块，自由组合，放置不同规格蜡块；7、蜡块柜抽屉滑轮具有防滑功能；8、带抽屉拉手，方便推拉；9、抽屉前板设有标签插槽：尺寸≥5×2cm(长×高)，可标注信息；10、蜡块柜存放数量≥4000个包埋盒蜡块。11、附蜡片柜照片 | 1套 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、参与调研的公司必须全部满足我院基本参数要求，否则调研报告视为无效；

2、产品特征描述（技术参数）：除我院基本参数要求外，以及报价产品的详细技术参，参数条数太多可另附页列举；

3、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。