**附件2:**

**富顺县中医医院医用电钻采购项目介绍表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **医疗器械名称** | **基本参数要求** | **数量** | **品牌** | **规格型号** | **产品特征描述（技术参数）** | **质保期** | **单价（元）** | **备注** |
| 1 | 医用电钻 | 1.可整机高温高压消毒，耐135℃高温；  2.输出功率≥105W；  3.转速0～1200转／分；  4.扭矩2.9牛顿·米；  5.钻夹头有效夹持0.1mm～8.0mm；  6.急停时间≤0.1s；  7.充电器输入电压交流100V250V、50/60HZ；  8.使用免消毒电池，电池电压14.4伏；1800mAh；  9.铝合金外壳；  10.噪音 ≤60dB，温升 ≤25℃  11.配置电池2节，充电器1只，消毒通道1只，钻夹头钥匙1把 | 3把 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、参与调研的公司必须全部满足我院基本参数要求，否则调研报告视为无效；

2、产品特征描述（技术参数）：除我院基本参数要求外，以及报价产品的详细技术参，参数条数太多可另附页列举；

3、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。