|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 富顺县中医医院污水药剂采购项目清单 | | | |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 污水药剂（二氧化氯消毒剂） | 70000 | 千克 |
| 2 | 污水COD在线检测仪分析药剂 | 6 | 套 |
| 3 | 污水氨氮在线检测仪分析药剂 | 6 | 套 |
| 4 | 余氯在线检测仪电解液 | 10 | 瓶 |
| 专业资质：供应商应具备《危险化学品经营许可证》 | | | |

1. 项目名称：富顺县中医医院污水药剂采购项目

二、项目清单

**三、采购需求**

专业资质：供应商应具备《危险化学品经营许可证》

1.技术要求

1. 污水药剂（二氧化氯消毒剂）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 指标 | 参数证明须提供第三方检测机构出具的产品检验报告并加盖供应商鲜章。 |
| 1 | 产品名称 | 稳定性二氧化氯溶液 |
| 2 | 外观 | 无色或略带黄色透明液体 |
| 3 | 二氧化氯（ClO2含量）/% | ≥2% |
| 4 | As | ≤0.0002％ |
| 5 | 重金属（以Pb计） | ≤0.001％ |
| 6 | 供应商须保证“稳定性二氧化氯溶液”送至医院时可直接使用。 | | |

1. 污水COD在线监测仪分析药剂

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | | |
| 序号 | 名称 | 指标 |
| 1 | 产品名称 | COD在线分析仪药剂 |
| 2 | 规格 | 1套（包含COD试剂1 500mL,COD试剂2 500mL,cod标准溶液500mL） |
| 3 | 使用次数 | 约200次 |
| 4 | 有效期 | 3个月 |
| 5 | 供应商须保证“COD在线分析仪试剂”满足项目现场在线分析仪表使用。 | |

1. 污水氨氮在线监测仪分析药剂

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | | |
| 序号 | 名称 | 指标 |
| 1 | 产品名称 | NH3-N在线分析仪药剂 |
| 2 | 规格 | 1套（包含NH3-N试剂1 500mL,NH3-N试剂2 500mL,NH3-N标准溶液500mL） |
| 3 | 使用次数 | 约200次 |
| 4 | 有效期 | 3个月 |
| 5 | 供应商须保证“NH3-N在线分析仪试剂”满足项目现场在线分析仪表使用。 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | | |
| 序号 | 名称 | 指标 |
| 1 | 产品名称 | 余氯在线监测仪电解液 |
| 2 | 规格 | 10mL/瓶 |
| 3 | 跟换周期 | 3个月 |
| 4 | 有效期 | 3个月 |
| 5 | 供应商须保证“余氯在线监测仪电解液”满足项目现场在线分析仪表使用。 | |

1. 余氯在线监测仪电解液

2.供货期限： 合同签订后一年

3.其他商务要求（实质性）

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 供应商提供医院污水处理消毒药剂的加药及储药装置，并负责污水处理设备的保养、维护、维修并提供维保方案。 |
| 2 | 货物应满足医院环保要求，接到医院的电话通知，10分钟响应，半小时到医院现场。供应商需在12小时内解决医院污水出现异常问题，在线监测仪如出现异常问题需维修，则根据市场价核定材料费500元以内供应商免费解决，500元以上只收取材料费并在24小时内完成维修。污水处理设备免费保养、维护。（提供承诺函） |
| 3 | 为保证消毒剂配送及时性，供应商须提供符合医院实际情况的详细配送方案。 |
| 4 | 提供不少于3个类似本项目销售业绩的中标通知书或合同复印件。 |
| 6 | 供应商供货期限内免费向采购人提供不少于一次第三方水质检测，并提供书面报告。 |
| 7 | 供应商保证医院在本次采购数量内的稳定性二氧化氯溶液供应不间断。（提供承诺函） |
| 8 | 接医院电话通知起，24小时内将货物送至医院内指定地点并灌装完成。（提供承诺函） |
| 9 | 合同未到期但采购药剂数量已满。在医院未完成新供应商招标，新供应商未供货前，医院继续沿用当前供应商继续供货，供货商品技术要求、商务要求、供货价额按原采购合同执行，但累计供货总价不得超过30万元，且不得超过原合同采购金额的百分之十。 |

**四、质量要求**

(一)乙方须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

(二)乙方提供的产品必须符合或优于国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，以及谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

(三)货物质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，甲方有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。

(四)货到现场交付完成后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

**五、包装方式及运输要求**

(一)乙方须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号)的要求进行产品及相关快递服务的包装，具体要求查询链接：<http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/202007/t20200703_14587250.htm。>

(二)乙方应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。

**（三）安全责任：**

供应商应按照化学品运输规范及相关要求，负责货物运输、灌装安全，若在运输和灌装中出现安全事故由供应商全面负责。

1. **送货地点**

富顺县中医医院指定地点（含富达路院区、东区分院和其他临时地点）

1. **货物验收**

严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)和甲方相关要求进行验收。