富顺县中医医院电子胃肠镜内窥镜光源装置采购项目介绍表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **基本参数要求** | **数量** | **品牌** | **规格型号** | **产品特征描述（技术参数）** | **质保期** | **单价（元）** |
| 1 | 内窥镜光源装置（300W 氙灯） | 1. 功率:300(W)
2. 输入电压:13~16(V)
3. 输入电流:10~22(A)
4. 色温:6500K明亮白光
5. 正常使用寿命:500小时
6. 适用设备：名称：电子胃肠镜系统 XL-4450内窥镜光源装置，品牌：富士胶片株式会社
 | 1个 |  |  |  |  |  |

备注：1、参与调研的公司必须全部满足我院基本参数要求，否则调研报告视为无效；

2、产品特征描述（技术参数）：除我院基本参数要求外，以及报价产品的详细技术参，参数条数太多可另附页列举；

3、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。