富顺县中医医院

富达路院区危墙排除采购需求

一、项目概述

本项目为富顺县中医医院富达路东面部分围墙（污水处理站、检验科后门点）已经倾斜，遇到雨季极易倒塌，出现安全事故。

二、维修方案：

1、污水处理站点，拆除已经倾斜的围墙砖墙，高度为2米，拆至条石基础处，新建240砖墙，高度为1400mm，双面粉糊，上面安装1.2米高的不锈钢栏杆,每隔3米做斜拉杆。

2、原拖帕池拆除，围墙修复后新建拖帕池。

3、检验科后门处：围墙高度2.5米，拆除墙体二分之一的高度，顶面粉糊。

三、项目技术要求

1、质量要求：按采购人的相关要求、实际现场，工程量清单和相关要求进行施工，达到或超过国家规范和相关质量要求。

2、材料要求：按要求供应施工材料，所有材料均为符合国家质检部门及生产厂商的质量要求的全新货物。

3、报价要求：本项目为固定综合单价合同，报价须附已组价清单,维修工程为总包工程，不涉及增减量。

4、安全责任：工程在运输、安装、调试等整个工程活动期间，在工程实施地点范围内，所有安全责任均由施工方负责。

6、现场查看、维修咨询联系人：洪先生 18990072448

四、商务要求

1、工期要求：20天，自甲方通知进场之日起计算。本工程工期不得延误，工期每延后一天，处以100元/天罚款。如果乙方无故拖延工程超过完工日期15日，甲方有权无条件解除合同，并要求乙方赔偿一切损失。

2、质保期：1年。

3、服务要求：按相关规范及合同约定进行质保及售后服务。







