## 附件2

## 市场调研报价表

项目名称：富顺县中医医院环境类检测采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院区 | 产品名称 | 点位 | 检测项目 | 监测频次 | 全年数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 富达院区 | 有组织废气 | DA001废气排放口 | 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 | 1次/季度 | 4次 |  |  |
| 2 | 富达院区 | 无组织废气 | 上风向下风向共4个点 | 甲烷、臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢 | 1次/季度 | 4次 |  |  |
| 3 | 富达院区 | 废水 | 废水排放口 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 | 48次 |  |  |
| 五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、PH、COD、氨氨、余氯 | 1次/季度 | 4次 |  |  |
| 志贺氏菌 | 1次/半年 | 2次 |  |  |
| 粪大肠菌数 | 1次/月 | 12次 |  |  |
| 4 | 富达院区 | 噪声 |  |  | 1次/季度 | 4次 |  |  |
| 5 | 同心院区 | 有组织废气 | 天然气锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 1次/月 | 12次 |  |  |
| 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/年 | 1次 |  |  |
| 6 | 同心院区 | 有组织废气 | 洗浆房锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 1次/月 | 12次 |  |  |
| 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/年 | 1次 |  |  |
| 7 | 同心院区 | 食堂废气排放口 | 油烟 | 1次/年 | 1次 |  |  |
| 8 | 同心院区 | 医废处理间废气排放口 | 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 | 1次/季度 | 4次 |  |  |
| 9 | 同心院区 | 无组织废气 | 上风向下风向共4个点 | 甲烷、臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢、 | 1次/季度 | 4次 |  |  |
| 10 | 同心院区 | 废水 | 废水排放口 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 | 48次 |  |  |
| 五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、沙门氏菌、PH、COD、BOD、氨氨、色度、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、余氯 | 1次/季度 | 4次 |  |  |
| 志贺氏菌 | 1次/半年 | 2次 |  |  |
| 粪大肠菌数 | 1次/月 | 12次 |  |  |
| 11 | 同心院区 | 噪声 |  |  | 1次/季度 | 4次 |  |  |
| 合计 小写： 大写： | | | | | | | | |
| 备注：1.检测项目包括但不限于以上内容，根据最新国家及行业标准进行调整以达到相关主管部门检查要求；2.须明列每项标的的分项报价，仅报总价做无效报价处理。 | | | | | | | | |

备注：1.检测项目包括但不限于以上内容，根据最新国家及行业标准进行调整以达到相关主管部门检查要求；2.须明列每项标的的分项报价，仅报总价做无效报价处理。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月X日